Salut Robin !

Je fais bref parce que tu as surement N^N chapes à faire…

Pour ma part, j’en ai 2 : ce sont celles de la commande d’embrayage.

* *FR\_0200\_---\_axe levier pour embrayage* qui est l’axe du levier pour la commande d’embrayage (tube rond)
* *FR\_0200\_---\_chape tenue du cable* qui est la chape à laquelle je fixe la gaine du cable

Voilà tout !

Bon courage et à bientôt !!