Châssis :

Modèle Stiffness : faire test virtuel, et le tester en réel, avec la LAS fixée sur le véhicule

Je compare les tests de Robin, avec le modèle. Jusqu’à modifier le modèle jusqu’à que les résultats correspondent. Et ensuite je teste sur Invictus, pour avoir Raideur de Points de LAS à Point de LAS.